1. **项目名称：**江苏省盱眙中学学生宿舍楼监控设备采购项目

**二、供应商资格要求：**

具有监控设备生产或销售的合格供应商

**三、设备品牌型号数量及主要技术参数:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **设备型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 200万像素网络枪型摄像机 | 见设备参数 | 个 | 36 |  |  |  |
| 2 | 电源及支架 | DC12V-2A，配套支架， | 个 | 36 |  |  |  |
| 3 | 接入交换机 | 8口百兆，桌面式 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 16个千兆RJ45口 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 显示屏 | 32寸显示屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 综合机柜 | 冷轧钢板 1.2\*0.6\*0.6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 32路硬盘录像机 | 见设备参数 | 台 | 1 |  |  | 30天存储 |
| 8 | 8路硬盘录像机 | 1U机箱，1个RJ45千兆，1个SATA接口 | 台 | 1 |  |  | 30天存储 |
| 9 | 硬盘 | 希捷4T（监控专用） | 块 | 6 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | RV2\*1.0 | m | 1200 |  |  |  |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | m | 1200 |  |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 单模千兆1光口1电口 | 对 | 6 |  |  |  |
| 13 | 光纤 | 跳纤 | 对 | 30 |  |  |  |
| 14 | 配管 | 20PVC管 | m | 350 |  |  |  |
| 15 | 切换器 | VGA切换器，4进一出 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 其他辅材 | 配套需要的辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 17 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |

**设备参数：**

**（一）摄像机参数：**

200万1/2.7”CMOS 智能筒型网络摄像机；智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。支持联动白光报警;支持联动声音报警 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR镜头:4mm, 水平视场角82°[6mm (50°),8mm (39°),12mm (24°)可选]宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG最大图像尺寸:1920 × 1080通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口功耗:DC12V: 10W Max红外照射距离:最远可达50米

**（二）32路硬盘录像机：**

2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4出(选配16进8出)软件性能：输入带宽：256M32路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

**备注：摄像机、硬盘录像机需提供原厂三年质保函。**

**四、运输、安装、调试及质保要求：**

1、设备运输所产生的运输费用由卖方承担，运输到指定目的地。

2、货到后卖方安排专业人员负责安装、调试工作。

3、卖方免费为买方提供培训操作服务，直到买方人员能够熟练操作。

4、卖方的所有设备要求质保二年(摄像机、硬盘录像机需提供原厂三年质保函。)在设备使用的二年内（摄像机、硬盘录像机三年内）出现非人为原因损坏的要免费维修更换.

**五、开标时间、地点：**2019年1月２5日下午2:30（北京时间）

　　　　　　　　　　盱眙中学崇圣楼六楼第一会议室。

**六、投标时带至现场材料：**1、营业执照原件、复印件加盖公章；2、报价单（密封，封口处加盖公章。注明项目名称、供应商企业全称及联系号码。）3、投标人身份证原件、复印件（非投标人本人参与的，还需提供授权委托书）

**七、投标最高限价:**人民币叁万贰仟元整(32000元),超出限价的为无效报价，投标价包含安装施工、税费等所有费用。

**八、中标办法:一轮报价，最低价中标**

**九、中标公示期：3天**

**十、付款方式：安装验收合格付总价90%，余款一年后付清。**

**联系电话：张老师13651558236**

**江苏省盱眙中学**

**2019年1月18日**